Для прошивки использования загрузчика необходимо загрузить в контроллер прошивку загрузчика (проект Bootloader)

Для этого запускаем MPLAb

Для записи файла прошивки с помощью бутлоадера необходимо чтобы файл был скомпиллирован с использованием написанного GLD –файла линкера (APP 24FJ128GA106 IVT remap.gld – лежит в папке с программой прошивки)